Ausschreibungstext für SOHO Universalgehäuse


SOHO Universalgehäuse



Gehäuse aus Stahlblech, lackiert,

Rahmen selbst tragend, mit festem Dach, Boden und

Rückwand, wahlweise als Stand- oder Wandgehäuse

einsetzbar, Anreihung horizontal und vertikal mit

beiliegendem Zubehör möglich, Fronttür gesteckt,

abnehmbar, mit Sicherheitsschloß, mit eingelegter

Sicherheits-Glasscheibe getönt, Seitenwände

gesteckt, abnehmbar bei geöffneter Fronttür (Zentralverriegelung),

Öffnungen zur Kabelein-

führung in Boden, Dach und Rückwand, 1x mit

Bürstenleisten und 1x mit Abdeckplatte vesehen,

passive Belüftung über seitliches Rahmenprofil,

sowie Ausbrüche in Dach- und Bodenblech, zur

Aufnahme von Lüftererweiterungssatz DK 7980.100

vorbereitet, Profilschienen 482,6 mm (19").

5 HE vorne oben und unten fest montiert, für

vertikalen Einbau, Profilschienen vorne, senkrecht

variabel an 482,6 mm (19")Ebene befestigt,

wahlweise zur Aufnahme von ½ 482,6 mm (19")

oder 10. Komponenten 10 HE horizontal,

Rahmen und Flachteile zur Erdung vorbereitet.



Farbe:,,Schwarz, ähnlich RAL 9011



Maße:,,,,BxHxT,, 350x500x350 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: SOHO Universalgehäuse   DK 7870350
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
