Ausschreibungstext für Rittal SSC converter USB


Rittal SSC converter USB





SSC Converter USB für SSC KVM Systeme



SSC Converter USB zur Anbindung der Rechner an die SSC

premium bzw. SSC view/compact 32cat KVM-Switche. Dieser

Converter setzt die  Signale von Tastatur, Video und

Maus auf das Cat-Kabel um. Die maximal mögliche Länge

der CAT-Anschlusskabel kann bis zu 300m (SSC premium)

bzw. 30m (SSC view/compact) betragen. Pro

anzuschließendem Rechner  wird je ein SSC Converter

benötigt. Der SSC Converter simuliert eine vorhandene

Tastatur & Maus, sobald die Stromversorgung über die

USB Schnittstelle  hergestellt ist. Im Betrieb darf die

Verbindung zum KVM-System unterbrochen  werden, ohne

das diese Emulation ausfällt, somit ist das System

Hot-Plug fähig. Jeder Converter verfügt über eine

einmalige Identifikationsnummer (Unique-ID) die  vom

SSC premium KVM-Switch ausgewertet wird. Somit kann

jeder Server auch  bei Umverkabelung der Installation

anhand der ID und der zugeordneten  Bezeichnung

identifiziert werden. Der Betriebszustand

(Spannungsversorgung &  Verbindung zum SSC) wird über

eine LED signalisiert.



Technische Daten:

Videoauflösung bis 1920x1440 (SSC premium)

Bandbreite 250 MHz

Spannungsversorgung: 5V DC

Anschlusse:

USB  (1x, Tastatur/Maus)

SUB-HD15 (VGA-Video  RGB & Sync.)

RJ45 (Verbindung KVM-Matrix)



Zertifizierungen: CE

Abmessungen: BxHxT:  ca. 40x20x65mm



Material: Kunststoffgehäuse in RAL 7035 mit Bedruckung



Lieferumfang:



- 1 SSC Converter USB



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal SSC converter USB   DK 7552202
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
