Ausschreibungstext für USV Rack 60kVA


USV Rack 60kVA



Dieses Rack ist für 2 USV-Module mit 1+1

Redundanz geeignet.



Das Twin-Rack umfasst das Gehäuse, Batterien und

eine Verteilung von bis zu 60kVA. Zusätzlich

sind bereits die statischen Bypässe inte-

griert. Unterstützt werden USV-Module mit

10, 20 und 30kVA. Der Betriebszustand eines jeden

Moduls wird über ein separates Display in der Fronttür

angezeigt. Zusätzliche Module können im laufenden

Betrieb integriert werden, ohne dass vorher auf Bypass

geschaltet werden muss (.hot swappable.).

Technische Details:

- Abmaße 600 x 2000 x 1000 (BxHxT)

- Gewicht 180 kg. Gesamtgewicht abhängig von der

Bestückung des Racks.

- Schrankgerüst und Gehäuseteile tauchgrundiert

in RAL7035

- perforierte Stahlblechtür vorne

- geeignet für 10/20/30kVA USV-Module

- maximal zwei Module mit 1+1 Redundanz

- maximale Aufnahme von (2x50) x 7/9Ah

-  Umgebungstemperatur für USV 0-40°C

- Umgebungstemperatur für Batterie 20-25°C

- relative Luftfeuchte 95%

- Batterien sind bereits enthalten

Hinweis: Der Anschluss der USV-Anlage an das

öffentliche Stromnetz muss gemäß den regionalen

Bestimmungen durch eine befugte Elektrofachkraft

erfolgen. Diese Leistung ist nicht im Leistungsumfang

von Rittal enthalten! Die Inbetriebnahme der USV setzt

den vorherigen Anschluss an das öffentliche Stromnetz

voraus.



Fabrikat: Rittal
Typ: USV Rack 60kVA   DK 7857360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
