Ausschreibungstext für Luftleitblech für TS


Luftleitblech für TS





Gezielte Luftführung zu den Komponenten. Vermeidung

ungenutzter Luftbrücken zwischen Warm- und Kaltgang.

Steigerung der Energieeffizienz bei gleicher

Kühlleistung. Montage umlaufend am 482,6 mm (19")

-Ausbau zwischen 482,6 mm (19")-Montagerahmen und

 modularem LCP, LCP-Plus, Seitenwand oder Schottwand.

Die breitenvariablen Luftleitbleche lassen sich den Anforderungen

individuell anpassen. In der Variante für 800 mm

breite Schränke sind zusätzlich vertikale 482,6 mm (19")

-Befestigungslochungen von 3 x 1 HE integriert,

welche zum  Ausbau mit zusätzlichen Komponenten

genutzt werden können.  Über die Höhe verteilte

Kabeldurchführungen mit Stufennippeln  ermöglichen

die geschottete Kabelführung zwischen Vorder- und

Rückraum. Im Auslieferungszustand sind diese

Öffnungen jeweils mit 1 HE-Blindpanel in

Snap-In-Befestigung verschlossen





Für TS BxH: 800 x 2000 mm

Material:

Luftleitbleche: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Stufennippel: Kunststoff, nach UL 94-V0

Blindpanel: Kunststoff, nach UL 94-V0, RAL 7035



Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferumfang: 2 Luftleitbleche seitlich,

breitenvariabel,

1 Luftleitblech oben, horizontal,

Inkl. Blindpanel und Stufennippel.



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech für TS   DK 7151208
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
