Ausschreibungstext für Seitenwand abschließbar


Seitenwand abschließbar



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

mit aufgeschäumter Dichtung. Elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035

pulverbeschichtet.



für Schrankmaße: H: 1400 x T: 600 mm.

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand abschließbar   DK 7420235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
