Ausschreibungstext für Wasser-Wasser Wärmetauscher


Wasser-Wasser Wärmetauscher





Wärmetauscher in kompakter Bauweise

zur Kühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,

intern verdrahtet und druckgetestet.

Sehr hohe Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte

Komponenten.

Wärmetauscher speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich,

in Verbindung mit Rittal- Liquid- Cooling- Package

(LCP)

ausgelegt und abgestimmt. Im einzelnen bestehend aus:

Beschreibung Gehäuse:

Top Schranksystem Rittal oder vergleichbar mit

überlappenden Türen ab entsprechender Breite, ohne

Montageplatte, Seitenwand und Dachblech, eine

Fronttür mit Ausschnitt für Regler, eine Fronttür in

perforierter Ausführung zur Be- und Entlüftung.

Lackierung in RAL 7035,

Sockel Rittal oder vergleichbar bestehend aus 2

Sockelelementen und 4 Abdeckkappen in RAL 7035,

Serviceseite von vorne.

Bauteile, Sensorik:

Plattenwärmetauscher geschraubt oder gelötet,

Plattenmaterial min. 1.4401.

Durchflussmesser als Schwebkörperdurchflussmesser mit

4-20 mA-Ausgang.

Temperaturregelung inkl. digitaler Anzeige und 4

Temperatureingängen.

Drucksensor inkl. visueller Anzeige mit 0 - 5V

Ausgang.

Schrägsitz-Siebfilter mit Bypass und

Differenzdrucküberwachung 250µm, leicht reinigbar,

Schmutzwasser am Filter ablassbar.

Zwei Edelstahlpumpen (Gehäuse und Laufrad), die immer

als redundante Pumpen ausgeführt sind, stufenlos

drehzahlgeregelt mit Anzeige (Leuchtdioden oder

digital) über Drucktransmitter.

Stufenlos regelbares Drei-Wege-Motorventil, Material:

Grauguß, 3-Punkt-Regelung mit Endlagenabschaltung

Sicherheitsbaugruppe bestehend aus Sicherheitsventil

6,0 bar, Ausdehnungsgefäß mit Absperrventil.

Befüllung mit Absperrventil, Rückschlagventil,

Druckminderer . eingestellt auf 2,5 bar.

Steuerung und Regelung:

Integriert in einen Kompakt Schaltschrank aus

lackiertem Stahlblech IP54 in RAL 7035 (Rittal oder

vergleichbare Ausführung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm.

Mikroprozessorregler Carel PCO³ mit Digitaldisplay

zur Überwachung und Steuerung der ganzen Einheit.

Die Stellung des 3 Wege Motorventils ist in der

Steuerung von 0-100% ersichtlich;

ebenso erfolgt eine Visualisierung aller Vor- und

Rücklauftemperaturen und der Strömung im Primärkreis

in l/min.

Steuerspannung 24V AC,

EIN-AUS Schalter rot / gelb,

Fernschaltung ein/aus (2 Klemmen),

Einzelader- und Kabelkennzeichnung mit

Kennzeichnungssystemen,

Elektromagnetische Verbraucher mit RC-Beschaltung,

alle Motoren Pumpe mit Motorschutzschaltern,

ohne Zuleitung/ ohne Steuerleitung,

alle elektrischen Bauteile in IP 54 ausgeführt,

Steuerschalter Pumpe .Pumpe 1 . Automatik . Pumpe 2..

Regelungsbeschreibung, Warn- und Störmeldungen:

Der Regler nimmt die Temperatur im Vorlauf des

Sekundärkreises (Verbraucherkreises) auf und steuert

das 3-Wegeventile im Primärkreis. Des weiteren werden

die Temperaturen im Rücklauf Sekundärkreis und im

Eintritt- / Austritt Primärkreis erfasst und

angezeigt. In jedem Vorlauf wird über einen

Drucktransmitter der Systemdruck gemessen, welcher

über das Display abgerufen werden kann. In beiden

Kreisen werden über die Strömungsmesser die

Volumenströme erfasst, die ebenfalls über das Display

abgerufen werden können. Der Systemdruck sollte im

Ruhezustand 1,0 bar . 1,5 bar betragen. Eine 48h

Pumpenumschaltung erfolgt mit dem Anlauf der zweiten

Pumpe, wonach die erste anschließend abgeschaltet

wird.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Sekundär

wird der Systemdruck überwacht.

Warnung .Befülldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,8 bar.

Störung .Befülldruck zu gering. bei einer

Druckunterschreitung unter 0,5 bar.

Bei dieser Störmeldung werden die Pumpen

abgeschaltet.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Sekundär

wird der Pumpendruck überwacht. Wird bei laufender

Pumpe der Druck von 3,5 bar unterschritten, wird auf

die redundante Pumpe umgeschaltet und die laufende

Pumpe mit der Störmeldung .Druck Pumpe. abgeschaltet.

Erreicht die redundante Pumpe den Druck ebenfalls

nicht, wird auch diese abgeschaltet.,,

Der Differenzdruck des sekundären Wasserfilters wird

über zwei Drucktransmitter  gemessen.

Warnung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck größer 1,2 bar.

Störung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck größer 1,5 bar.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Drucktransmitter am Filterausgang Sekundär

wird der

Vorlaufdruck überwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,5 bar.

Störung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,0 bar.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.,,

Durch den Drucktransmitter im Rücklauf Sekundär wird

der Rücklaufdruck überwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 1,0 bar.

Störung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

unter 0,5 bar.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Temperaturfühler im Sekundärvorlauf wird

die Temperatur gemessen.

Warnung .Temperatur zu hoch. beim Überschreiten von

22°C.

Störung .Temperatur zu hoch. beim Überschreiten von

27°C.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Der Differenzdruck des primären Wasserfilters wird

über zwei Drucktransmitter gemessen.

Warnung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck größer 1,2 bar.

Störung .Wasserfilter verschmutzt. bei einem

Differenzdruck größer 1,5 bar.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Die Strömung wird über einen Edelstahlströmungsmesser

im Primärkreis gemessen, Fabrikat Krone oder

vergleichbar.

Warnung .Strömung zu gering. bei einem Strömung

kleiner 80%.

Störung .Strömung zu gering. bei einem Strömung

kleiner 70%.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Drucktransmitter am Filtereingang Primär

wird der Eintrittsdruck

des Kühlwassers überwacht.

Warnung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

von 1,5 bar.

Störung .Druck zu gering. bei einer Unterschreitung

von 1,0 bar.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Durch den Temperaturfühler im Primäreintritt wird die

Kühlwassertemperatur gemessen.

Warnung .Temperatur zu hoch. bei Überschreitung von

10°C.

Störung .Temperatur zu hoch. bei Überschreitung von

14°C.

Die Überwachung ist am Bedienteil abschaltbar.

Die Pumpenmotoren werden durch Motorschutzschalter

überwacht.

Bei Auslösen werden die Störungen

.Motorschutzschalter Pumpe 1. und/oder

.Motorschutzschalter Pumpe 2. angezeigt.

Alle Warn- und Störmeldungen werden am Bedienteil

angezeigt und müssen mit der Taste .ESC. quittiert

werden.

Die 10 letzten Störungen und Meldungen werden mit

Datum und Uhrzeit gespeichert und können über das

Display ausgelesen werden.

Die Warnmeldungen sind auf potentialfreie Kontakte

aufgelegt.

Die Störmeldungen sind auf potentialfreie Kontakte

aufgelegt.

Dokumentation:

Allen Dokumente als ACROBAT Dateien (pdf-Format),

im einzelnen bestehend aus:

Dokumentation in deutscher und englischer Sprache,

Allgemeine Beschreibung , Bedienungsanleitung ,

Wartungsanleitung,

Datenblätter (wesentliche Komponenten),

Hydraulikschema, Zeichenerklärung,

Schaltplan,

Komponentenbeschreibung,

Parameterliste,

Ersatzteilliste,

Maßbild Kühlerschrank (Maße Anschlüsse, Lage der

Einbauten),

Prüfprotokolle.

Allgemeine Richtlinien:

Maschinenbau- Richtlinie 98/37/EG

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

EMV- Richtlinie 2004/108/EG

Druckgeräterichtlinie 97/23 CE

IEC 72/ 654/ 204-1 (Konstruktion)

NFE04-202/-203 (Graphik Design etc.)

RoHS-konform



Technische Daten:

Nennspannung +/-10%,,400V / 50Hz / 3~ +/- 10%

Steuerspannung +/-10%,,24 V AC / 50 Hz

Strom, gemessen bei  Nennlast ,,3,5 A

Anlaufstrom (begrenzt auf 1,5 x I Nenn),,5,3 A

Leistungsaufnahme ,,2 x 1,77 kW

Nenn- Kühlleistung bei 6 °C / 15 °C

Primärseite / Sekundärseite,,25 kW

Nenn- Kühlleistung bei 8 °C / 15 °C

Primärseite / Sekundärseite,,22 kW

Nenn- Kühlleistung bei 10 °C / 15 °C

Primärseite / Sekundärseite,,18 kW

Nenn- Kühlleistung bei 12 °C / 15 °C

Primärseite / Sekundärseite,,10 kW

Primär-Wasser-Konditionen,,Atmosphärisch geschlossenes

Systems (keine Luftzufuhr), max. 40% Glykol,

Trinkwasserqualität

Vordruck Primärseite,,Min. 1,5 bar, max. 6 bar, min.

1,5 bar, max. 6 bar

Primärwassermenge,,62 l/min

Zulässiger Temperaturbereich

Primär-/Sekundärseite,,+6 °C bis + 30 °C

Maximaler Arbeitsdruck,,6 bar bei 30 °C (Primärseite

/ Sekundärseite)

PrüfdruckTest,,10 bar at 20°C

Bedienseite / Wartungsseite,,Von Vorne / Frontseite

Nenn- Pumpenleistung Volumen  ,,62 l/min

Förderdruck extern,,2,5 bar (Sekundärseite)

Nennleistung Pumpe,,2 x 1,1 kW

Leistungsaufnahme Pumpe,,2 x 1,77 kW

Höhe über NN,,max. 1000 m

Schalldruckpegel,,70 dB(A) max. DIN 45635 Part bei 1

m

Umgebungstemperaturen . Transport,,>0°C - +60°C

Umgebungstemperaturen - Betrieb,,+5°C - +45°C;5- 96%

relative Feuchte

Wasseranschlüsse Sekundärseite,,Innengewinde RP 1.

Wasseranschlüsse Primärseite,,Innengewinde RP 1.,,,,

Wasseranschlüsse Befüllung,,1/2. Schlauchtülle und

Verschlußkappe

Gewicht,,ca. 400 kg

Abmessungen Gehäuse (TS8),

mit Sockel (B x H x T),,1200 x 1900  x 800 mm

Sockelhöhe,,100 mm

Schutzart (Elektrik),,IP 54 für alle elektrischen

Bauteile

Material Verrohrung,,Kupfer, gelötet oder gepresst

Vibrations- und Beschleunigungsbelastung,,2-13,3Hz,

Amplitude +/-1mm13.2- 100Hz, Beschleunigung +/-

0.7g2-13,3Hz





Ausführung: Rittal SK3232.900 oder vergleichbar





Optionen:

Standard-Pumpe mit automatischem Bypass anstelle

Drehzahlsteuerung



Notwassereinspeisung über zusätzlichen, internen

Wärmetauscher, mittels federbelastetem

2-Wege-Magnetventil gesteuert, Rückschlagventil als

Rückflussverhinderer und Drucktransmitter als

Überwachung



Strömungsüberwachung Sekundärseite mit 4-20 mA Signal



Sonderspannung / Sonderfrequenz, 460V / 60Hz / 3~



Pufferspeicher 1000 . 3000 Liter



Ethernet Schnittstellenkarte über diese pCO³ Web

Karte kann mit den gängigen Kommunikationsstandards

direkt oder per Gateway (Ethernet, BACnet, SNMP

V1,2,3, -IP-, FTP- und HTTP- Protokoll) kommuniziert

werden.

Verbindung mit einem Ethernet Netzwerk:

Die pCOWeb Karte wird benutzt, um den pCO-Regler mit

einem 10Mbps Ethernet Netzwerk dauerhaft zu

verbinden, in folgender Funktion:

·,,Zugriff auf die pCO Informationen

(Netzwerkvariablen und Parameter) über einer Internet

Browser, als Internet Explorer, installiert auf einen

PC und verbunden zum pCOWeb über TCP/IP

·,,Verbindung zu einem übergeordneten Netzwerk,

welches eines der folgenden Standardprotokolle

verarbeitet: -SNMPv1 &v2c; -BACnet Ethernet

ISO8802-2/8802-3; -BACnet/IP (Addenda A/Annex J)



Verrohrung in Edelstahl 1.4401



Rohrrahmengestell, ohne TS8-Gehäuse



Fabrikat: Rittal
Typ: Wasser-Wasser Wärmetauscher   SK 3232900
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
