Ausschreibungstext für TS IT zur Rackklimatisierung


TS IT zur Rackklimatisierung





IT Rack zur rackgebundenen Klimatisierung. Ausbauhöhe

42 HE, Sichttür vorne, geteilte Stahlblechtür hinten,

mehrteiliges Dachblech, offener Bodenrahmen, ohne

Seitenwände. Mit zwei 482,6 mm

(19 Zoll)-Befestigungsebenen vorne und hinten.

19 Zoll-Befestigungszubehör und Kompletterdungssatz

bereits im Lieferumfang enthalten. Seitenwände,

einteilig verschraubt, oder zweigeteilt mit

Schnellverschluß, Sicherheitsschließung und

optionaler Innenverriegelung, zur bequemen

Einmannmontage, im Zubehörprogramm erhältlich.

Bodenaufnahmeschiene, Bodenbleche nachrüstbar.



Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem

verwindungssteifen, verschweißten symmetrischen

Rahmengestell bestehend aus gewalzten und 16-fach

gekanteten Vertikalprofilen verbunden mit zwei

Horizontalrahmen aus  gewalzten , 9-fach gekanteten

Profilen mit integrierter Rinne zur Aufnahme der

anliegenden Flachteildichtungen und Schutz derselben

vor Beschädigung durch eventuelle Beaufschlagung

aggressiver Medien.



Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im

25 mm  DIN-Maßraster, ermöglichen den bequemen

Innenausbau durch einfaches Einhängen und Sichern der

Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe und Breite versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Komponenten heranziehen lassen.



Die Anreihung der Schränke ist in allen Richtungen

möglich, front- und rückseitig, seitlich,

übereinander, sogar über Eck.



Sichttür vorne aus Sichtscheibe 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in einem

Rahmen aus Aluminiumprofilen, mit aufgeschäumter

Dichtung, 4 Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für

Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Vierfach scharniert,

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Scharnieröffnungswinkel bei Einzelaufstellung 180°,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen.



Stahlblechrücktür, vertikal geteilt, zur

raumoptimierten Aufstellung der Schränke und für

einen erleichterten Zugriff auf die Komponenten.

Türen mit aufgeschäumter Dichtung. Haupttür mit 4

Pkt.-Stangenverschluss, Komfortgriff für

Profilhalbzylinder (30/10) mm, bestückt mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Nebentür mit zusätzlich

innenliegendem Schwenkhebelgriff und ebenfalls 2

Pkt.-Stangenverschluss. Haupt- und Nebentür zweifach

scharniert, Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Scharnieröffnungswinkel bei

Einzelaufstellung beidseitig 180°.



Mehrteiliges Dachblech, zur seitlichen

Kabeleinführung durch Bürstenleisten über die gesamte

Schranktiefe. Dachblech zur Nachrüstung trotz bereits

erfolgter Kabelführung demontierbar. Ausschnitt zur

Integration eines Lüftermoduls bereits integriert und

mittels Deckblech verschlossen. Zur Unterstützung der

passiven Belüftung lässt sich das Deckblech mittels

Bolzen auf Distanz setzen.



Seitenwände nicht im Lieferumfang. Als einteilige

verschraubte, oder zweiteilige Variante, mit

Schnellverschluss inkl. Sicherheitsschließung und

optionaler Innenverriegelung über das Zubehörprogramm

erhältlich. Bodenrahmen offen, Bodenbleche,

Funktionsbaugruppen nachrüstbar über das

Zubehörprogramm. Alle verschraubten Beplankungsteile

mit automatischem Potentialausgleich bzw. vorbereitet

zur Befestigung von Erdungsbändern.



Vormontiert mit zwei 482,6 mm (19 Zoll)

Montageebenen vorne und hinten. Die statische

Gesamtbelastbarkeit beider Montageebene beträgt

15.000 N.



Montageebene bestehend aus Universalprofilschienen

für Server-, Netzwerk- und Elektronikanwendungen,

stufenlos tiefenvariabel an Tiefenstreben befestigt.

Die Fixierung der Profilschienen erfolgt flexibel,

werkzeuglos, über Schnellspanner, oder alternativ

verschraubt. Profilschienen vorne und hinten inklusiv

zusätzlichem Lochbild nach Standard  EIA 310 E. Alle

Höheneinheiten an den Profilschienen gekennzeichnet

und gegenläufig durchnummeriert. HE-Kennzeichnung

beider Montageebenen zur vereinfachten

Einmann-Montage von vorne ablesbar. Alle

Tiefenstreben mit integriertem Maßraster zur

schnellen Ermittlung des Montageabstandes und dem

verbleibenden frontseitigen Freiraum.



Profilschienen vorne vorbereitet zur werkzeuglosen

Aufnahme von Kabelführungshilfen und Organisation

einer strukturierten Verkabelung in höchster

Packungsdichte, oder zur Ausrüstung mit einer

Sensorleiste zur automatisierten Identifikation der

Ausbauten mittels Radio Frequency Identification

(RFID).



Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen

Aufnahme einer Power Distribution Unit (PDU) im 1HE

Formfaktor zur Elektrifizierung des Schrankes, ohne

Verbrauch an Ausbauvolumen durch die besonders

platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene

und Seitenwand im Zero-U_Space.





Material: Stahlblech, Aluminium



Oberfläche: Flachteile , Türen, lackiert RAL 9005 ,,,,

Innenausbau: grundiert, RAL 9005



Approbationen: UL, cUL



Abmessungen (BHT): 800x2000x800 mm



Artikelnummer: TS-IT 5507.220



Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG



Fabrikat: Rittal
Typ: TS IT zur Rackklimatisierung    5507220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
