Ausschreibungstext für Geräteboden gelocht RAL 9005 T=600mm


Geräteboden gelocht RAL 9005 T=600mm





Gerätebodenbreite: 409 mm

Gerätebodentiefe: 600 mm

Ebenenabstand (X) mm: 448/548/598



Zusätzlich wird benötigt: Adapter für

L-förmige Profilschienen

TS Einbausatz, tiefenvariabel, für den

Einbau an Montagerahmen und L-förmigen

Profilschienen.



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteboden gelocht RAL 9005 T=600mm   DK 7145605
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
