Ausschreibungstext für CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus


CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus



Der Sensor misst und überwacht die aktuelle analoge Luftgeschwindigkeit,

diese kann über das CMC III

Angezeigt werden. Es kann z.B. der Verschmutzungsgrad

einer Filtermatte über die Zeit aufgezeigt werden.

Technische Daten Sensorfühler:

Arbeitweise: Differenz- Temperaturmessverfahren

Bemessungsspannung: 24V DC

Sensorfühler Schnittstelle: 4 bis 20 mA

Messbereich: 0,5 bis 15 m/s

Schutzart: IP 65

Technische Daten:

Buchse für Luftstromfühler: 1

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

BxHxT: 110 x 30 x 40 mm

Farbe: RAL 9005/7035



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III Analoger Luftstromsensor mit CAN Bus   DK 7030140
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
