Ausschreibungstext für Reitersicherungselement DIII-E33


Reitersicherungselement DIII-E33





Reitersicherungselement zur Aufrastmontage

bis 63A, 3polig, Type: D III-E 33 ( Passring )

für Sammelschienenstärke 5mm sowie PLS 800

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Reitersicherungselement DIII-E33   SV 3530000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
