Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat


Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat



Zum Einbau von 12  7,5 mm F-SMA-Kupplungen in einen LWL-Kleinverteiler

aus Polycarbonat.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Kleinverteiler aus Polycarbonat   DK 7461000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
