Ausschreibungstext für Rittal Power Control Unit


Rittal Power Control Unit





Aktive Steckerleiste mit 8 x C13 Steckplätzen zum

Einbau in ein 482,6 mm (19")-Rack. Das Modul belegt 1HE im Rack.

IP-fähig in Verbindung mit dem CMC-TC System. Über

die vorhandenen RJ-45 Stecker, kann die PCU an das

Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem angeschlossen

werden. Dieses System erlaubt die Überwachung der

Leiste sowie das schalten und messen jedes einzelnen

Steckplatzes. Mehrere PCUs sind kaskadierbar. Es

können bis zu 16 Units über eine IP-Adresse

administriert werden. Die Steuerung erfolgt über das

Web-Interface des Rittal CMC-TC Systems. Über eine

zweistellige 7-Segment LED-Anzeige an der PCU, können

die verschiedene aktuelle Messwerte des Moduls

anzeigt werden. Zusätzlich besitzt jeder einzelne

Port zwei dreifarbige LED-Anzeigen. Die LEDs

zeigen den aktuellen Status der Last des jeweiligen Steckplatzes. Dazu

können die LEDs zwischen den

Farben Grün, Gelb und Rot wechseln. Die Schwellwerte

der Anzeige können über das CMC beliebig konfiguriert

werden. Beim Betrieb der PCU ohne Anbindung an das

CMC-TC ist ein zusätzliches Netzteil erforderlich (DK

7201.210). Es können bis zu 4 PCUs an einem Netzteil

betrieben werden. In dieser Konfiguration sind die

Steckplätze nicht schaltbar und die LED-Anzeige

fungiert als lokale Stromanzeige.



Technische Daten: Abmessungen: B x H x T:  50 x 500 x

45 mm Betriebstemperatur:  +5 bis +45°C

Umgebungsfeuchte: 5 bis 95% rel. Feuchte

Schutzart: IP20



Anschlüsse: 8 x IEC 60 320 C13



Material: Aluminium Chassis mit schwarzer

Kunststoffabdeckung



Lieferumfang:

1 Power Control Unit, Bus-Kabel, Anschlussstecker,

482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal Power Control Unit   DK 7859225
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
