Ausschreibungstext für Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55


Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55





Gehäuse: Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

geschweißtem Wandelement 1,5 mm

Stahlblech mit vorn umlaufender Schutzrinne.

Wandteil mit Bohrungen für Wandbefestigung,

abgedichtete Flanschplatten

im Dach- und Bodenblech. Schwenkteil 1,5 mm Stahlblech,

als Einschubträgerrahmen mit beidseitig doppelter

Umkantung und mit verdeckten Scharnieren mit dem

Wandelement verbunden. Systemlochungen für den Einbau

von 19"-Baugruppenträger, Gleitschienen,

Lochschienen. Schließung mit Doppelbarteinsatz nach DIN

43668.

Sichttür: 4 mm Sicherheitsglas, in RAL 7035 lackierten

Aluminium-Profilrahmen mit verdeckten Scharnieren,

Schließung von vorn mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt, an Stehbolzen

tiefenverstellbar im Wandelement befestigt.

Zubehör: Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschluss-Systeme, Wandbefestigungshalter, Erdungs-

bänder, Wärmetauscher, Filterlüfter,

Elektronik-System-Zubehör, C-Profilschienen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Kunstharz- Decklack RAL 7035

kieselgrau

Struktur spritzlackiert.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 212 x 415 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schaltschrank (3-teilig) Schutzart IP 55   EL 2243705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
