Ausschreibungstext für Video-Kamera mit Netzwerkschnittstelle


Video-Kamera mit Netzwerkschnittstelle



Um das Überwachungssystem professionell auf die

entsprechende Überwachungsanwendung abstimmen zu

können, wird ein individuell zusammengestelltes

Video-Überwachungssystem angeboten. Dabei existieren

zwei Varianten:

1.Variante: Premium Netzwerkkamera:

für den Out-/Indoorbereich, Nachtanwendung, bis zu

1280x960 als JPG oder 320x240 als MX-Pack, Ringpuffer,

Web-Server und ISDN.

2.Variante: MPEG4 Netzwerkkamera für den Indoorbereich,

bis zu 640x480 als MPEG4, Web-Server, Verschlüsselung,

WebManager Software und MPEG4 Server



Fabrikat: Rittal
Typ: Video-Kamera mit Netzwerkschnittstelle   DK 7320002
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
