Ausschreibungstext für Zugangs-Sensor


Zugangs-Sensor



Überwachung von Türen, Seitenwänden, etc.

Mit Reedkontakt und Permanentmagnet.



Technische Daten:

Schaltstrom max. 500 mA

Schaltleistung: 5 Watt

Abmessungen: 55x13x13 mm



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Zugangs-Sensor   DK 7200330
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
