Ausschreibungstext für CMC III CAN-Bus Unit für 2 Unit Kanäle


CMC III CAN-Bus Unit für 2 Unit Kanäle



Das System bietet die Kompatibilität zu den CMC-TC

Units. Diese können wie beim CMC-TC an das CMC III

System abgebunden werden. Es stehen 2 Kanäle für

die Anbindung dieser Units (FCS, LCP Standard, DRC,

PCU, Aktive PSM, PSM Stromschienen, Messmodul) zur

Verfügung. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit

einem integrierten CAN Bus.

Technische Daten:

BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm

Farbe: RAL 9005/7035

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 0 °C bis + 55 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Schutzart: IP 30 nach EN 60 529

Schnittstellen RJ45: 2 CMC TC Unit's

CAN-Bus Buchsen RJ45: 2



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC III CAN-Bus Unit für 2 Unit Kanäle   DK 7030030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
