Ausschreibungstext für Smart Package Ausführung 1 (DK 7337.100)


Smart Package Ausführung 1 (DK 7337.100)





Smart Package Ausführung 1 (DK 7337.100)



Komplett vormontiertes Schranksystem zur Verwendung als

Serverrack sowie in Mischanwendungen mit zusätzlicher

aktiver Netzwerktechnik. Zu Verwendung kommt ein

robusteres verwindungssteifes Rahmengerüst. Das Rack

ist mit Stromverteilung und USV-Anlage ausgestattet.

Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen.  Türen: Stahlblech Front- und Rücktür,

großflächig perforiert, freie Fläche im Lochblechanteil

78%. Türen sind durch einen Stangenverschluss vierfach

verriegelt, vorne mit Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Die Rücktür ist mit einem Drehgriff und

Sicherheitsschließung 3524 E ausgestattet. Scharniere

rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Dach

und Boden:  Das Dachblech ist geschlossen, Boden offen,

inkl. Bodenbleche zur Kabeleinführung. Der Sockel mit

einer Höhe von 100mm ist geschlossen. Die Seitenwände

sind steckbarer und mit einer Schiessung 3524E

versehen. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbändern. Innenausbau: Je ein

482,6mm (19") Befestigungsrahmen vorne und hinten

montiert, mit quadratischer 19" Lochung gemäß EIA

310-D. Rahmen ist stufenlos tiefenvariabel. Max.

statische Belastung der 19" Profilschienen: 1000 kg

technische Ausstattung: Stromverteilung: Das modulare

System ermöglicht eine Grundausstattung mit einer

vertikalen Trägerschiene aus Aluminium und dreiphasiger

Einspeisung. Pro Trägerschiene ist auch eine zweite

Einspeisung vorgesehen, die es ermöglicht das System

redundant aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene

können die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe

genutzt und durch die zweite getrennte Einspeisung

redundant (z.B. von einer USV) versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Im Schrank sind 4

Module (je 2x schwarz, 2x rot) mit Kaltgeräte IEC320

C13 vorinstalliert. Zusätzliche Steckdosenmodule sind

in verschiedenen Länderausführungen verfügbar, z.B.

Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar. USV:

USV-Steuereinheit einphasig mit einer Leistung vom

2000VA (1400W) in Doppelwandler-Technik (nach

VFI-SS-111) mit zusätzlichem Batterie-Pack. Die

Überbrückungszeit beträgt 10min bei 100% Last (22min

bei 50% Last). Das  Batterie-Pack hat eine Lebensdauer

von 5 Jahren (nach EUROBAT) Jedes Modul hat eine

Bauhöhe von 2 HE, es können zusätzliche Batterie-Packs

integriert werden um die Überbrückungszeit zu erhöhen.

Zur Überwachung über das Netzwerk ist eine

SNMP-Einschubkarte in der USV-Steuereinheit integriert.

Alle Betriebsparameter des USV-Systems sind über ein

Webinterface abrufbar. Zum automatischen Shut-down

werden 2 RCCMD-Softwarelizenzen mitgeliefert, somit

können 2 Server bei Stromunterbrechung geregelt

heruntergefahren werden. Weitere Lizenzen können

erworben werden. Die USV ist einphasig gebrückt auf 3

Phasen an die redundante Einspeisung des

Stromschienensystems angeschlossen. Zum Anschluss an

ein entsprechend vorgesichertes Stromnetz wird eine 3

phasiges Anschlusskabel nach IEC 309 in einer Länge von

3m mitgeliefert.  Zusätzlich werden je 5

Kaltgeräteanschlusskabel mit 0,5m bzw. 1,0m Länge,

sowie 20 Klettkabelbinder und EN 60320/C13

Steckerverriegelungen passend für die 10

Kaltgeräteanschlusskabel mitgeliefert.



Material Rack: Stahlblech Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert Flachteile

pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur Systemchassis und

19. Rahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen (B x H x

T): 800 x 2100 x 1000 mm (42 HE, 36 HE verfügbar)

Stromschienensystem:

-,,Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

-,,Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

-,,Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

-,,Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

-,,Schutzart IP20



-,,H-Profil in Aluminiumausführung

-,,B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



USV-System:

-,,Leistung: 2000VA (1400W)

-,,Spannung: 230V (160-276V)

-,,Frequenz: 50-60Hz (automatische Auswahl)

-,,Leistungsfaktor  >0,95 (nach IEC 555-2)

-,,Crest-Faktor: 3:1

-,,Überlastverhalten: 110%-130% für 10s



Klimatisierung:

-,,Vorder- und Rücktür großflächig belüftet

-,,78% freie Fläche im Lochblechanteil

-,,Wärmelasten bis 1500W bei 30°C Umgebungstemperatur



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package Ausführung 1 (DK 7337.100)   DK 7337100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
