Ausschreibungstext für Kühlmodul für LCP Modular


Kühlmodul für LCP Modular





Das Luft-/Wasser-Wärmetauscher-Modul dient zur

Nachrüstung und Erweiterung der Kühlleistung des LCP

Modular und kann über werkseitig vorgefertigte

elektrische Anschlüsse (Hot-Swappable) und

wasserseitige Überwurfmuttern eingebaut werden. Die

jederzeit werkzeuglos tauschbaren Lüfter ermöglichen

eine Verringerung der Mean Time To Repair (MTTR). Die

Strom- und Wasserversorgung werden durch das LCP

Modular gewährleistet. Serverschrank und

Luft-/Wasser-Wärmetauscher sind räumlich voneinander

getrennt. Eine Netzwerkeinbindung für

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter

ist möglich.



Nutzkühlleistung: Max. 6,6 kW je Modul

Luftvolumenstrom: 1000 m³/h je Modul

Verfügbare Ausbauhöhe: frei (Standard: 42 HE)

Gewicht: 25 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Kühlmodul für LCP Modular   SK 3301290
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
