Ausschreibungstext für Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-


Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Punkte-Schnell-

montage-Schraubkonstruktion, 47 HE (83 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dach- und

Bodenrahmen. Rahmenholme mit integrierter

Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm

starkem Stahlblech. Modularer Dach- und

Bodenrahmen aus 2 mm starkem Stahlblech.

Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz von Seitenwänden und

Adaptionshauben. Nachträglich in der

Schrankbreite mittels Adaptionshauben

erweiterbarer Rangier- und Montageraum.

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren

und Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheits-

schließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und Einpunkt-Ergoformgriff

mit Sicherheitsschließung.

Vorbereitet für den tiefenvariablen Voll- oder

Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 (19")-

Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau

mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie

ein Ausbau über die komplette Rackbreite,

höhenvariabel Dach- und Bodengruppe besitzen

jeweils 4 Verbindungselemente zur Aufnahme

der Rahmenholme. Der komplette Rahmen wird

mit 8 Schrauben gesichert. Die in Dach-

und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der

Breite und in der Tiefe mit Modulblechen

verschiedener Ausführungen bestücken. Zur

Verfügung stehen geschlossene Module, Module

zur Kabeleinführung sowie komplett bestückte,

anschlußfertige Lüftermodule, zur aktiven

Belüftung. 1 Paar 482,6 mm (19")-Profil-

schienen vorne, auf Tiefenstreben montiert.



Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe:  2200 mm

Tiefe:   800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-   DK 7523045
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
