Ausschreibungstext für Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und Elektron.


Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und Elektron.



in zerlegbarer 8 Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19 SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen. Rahmenholme

mit integrierter Systemlochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen

aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung auch bei Einsatz von Seitenwänden.

Fronttür: Sichttür aus 1,5 mm Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 130°-Scharnieren und Schwenkhebelgriff

mit Sicherheitsschließung - 12321 -. Rückwand, mit einer oberen und unteren Bürstenleiste, zur Kabeleinführung. Optional

zum Einhängen in den Gehäuserahmen, mit Sicherheits-Schnellverschluß. Montageerleichterung durch einfaches einhängen

der Seitenwände sowie identische Sicherheitsschlösser aller Schließungen des Schrankes.

Komplett vormontierte Erdung aller Flachteile am Gehäuserahmen gem. VDE.

Zum zusätzlichen Lieferumfang des Gehäuses gehört außerdem ein Befestigungskit für zöllige Einbaukomponenten, bestehend

aus 50 Käfigmuttern M6, mit Schrauben M6 und Kunststoffunterlegscheiben.



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035, Rahmenholme in RAL 5018

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vormontiertes Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und Elektron.   QR 7528250
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
