Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE



Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE



zum Einbau von 24 F-SMA 7,5 mm-Kupplungen incl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-

vorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE   DK 7472535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
