Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19 Zoll)


Patch-Panel 482,6 mm (19 Zoll)

1 HE





zum Einbau von 16 EUROPA 2000 LWL-Kupplungen,

SC LWL- Kupplungen oder 8 E 2000-Duplex

Kupplungen, inkl. Befestigungsvorrichtung zur

Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19 Zoll)   DK 7433035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
