Ausschreibungstext für Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekürzter Rücktür


Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekürzter Rücktür



Netzwerkschrank, 43 HE / 77 SU. Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

Dachblech, Bodenblechen und gekürzter Rücktür aus Stahlblech, Sichttür vorne, montierten Seitenwänden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen Ausbaukomponenten.

An den Ecken versteift durch Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett zerlegbar. Fronttür aus Stahlblech

mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Um 200 mm gekürzte Rücktür aus Stahlblech, mit Doppelbart-Verschluß. Unterhalb der gekürzten

Rücktür können Modulplatten mit unterschiedlichen Elementen eingesetzt werden. Kabeleinführung von unten über dreigeteilte,

verschiebbare Bodenbleche. Geschlossenes Dachblech, abnehmbar. Vier montierte Tiefenstreben ermöglichen die stufenlose

Montage von Profilschienen oder T-Nut-Profilschienen als zöllige oder als metrische Ausführung. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen an Tiefenstreben ca 150 mm von vorne montiert, stufenlos tiefenverstellbar.

Unbegrenzt aneinanderreihbar durch Anreihsatz. Lieferung komplett montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.



Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur, elektrophorese-tauchgrundiert; Aluminium-Strangpreßprofil und

Druckgußeckstücke RAL 5018.



Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank 43 HE / 77 SU mit gekürzter Rücktür   FR 7843110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
