Ausschreibungstext für CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m


CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m





Der Leckage-Sensor kann auf einer Strecke von

15 m elektrisch, leitfähige Flüssigkeiten wie

Süßwasser, Salzwasser, Glykol-Wasser, etc.

detektieren. Der Sensor kann unterhalb von Wasser-

Rohrsystemen, LCP-Anwendungen, Klimatisierungs-

anwendungen in Schrank-Reihen, etc., möglichst

am Boden, montiert werden. Die bodennahe

Fixierung ermöglicht, kleinste Flüssigkeitsmengen

zu erkennen. Der Sensor kann direkt

an die I/O Unit mit dem beiliegenden Patch-Kabel

per Plug & Play angebunden werden. Der Sensor

enthält eine Kennung, so daß dieser automatisch

vom CMC-TC System erkannt und eingerichtet

wird.

Das 15 m lange Sensorkabel ist mit einem 3,5 m

langen Anschlußkabel an ein Gehäuse mit der

Auswertungselektronik angebunden. Das

Gehäuse muß bestimmungsgemäß der IP-Schutzart

montiert werden, z. B. in einem Rittal Rack.

Das Sensorkabel ist farblich gekennzeichnet, um

es von anderen Kabeln im Überwachungsbereich

hervorzuheben. Das Trägermaterial PEHD ist

chemisch neutral und langzeitstabil. Das Sensor-

kabel aus PHLD ist sehr robust und schützt die

eingelegten Meßdrähte vor Beschädigung und

Fehlauslösung. Das Sensorkabel ist flüssigkeits-

abweisend und so nach einer Leckage schnell

wieder einsetzbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m   DK 7320631
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
