Ausschreibungstext für PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,


PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,

1-phasig





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes  Rack mit einer vertikalen Trägerschiene

und einphasiger Einspeisung 32A.  Durch die vertikale

Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze

Schrankhöhe genutzt werden. In die Trägerschiene

können Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den

berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen

nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen

werden. Die Stromschiene ist komplett verdrahtet, mit

integrierten 16A Leitungsschutzschaltern Klasse C.

Einspeisung: Über ein Anschlusskabel 2m mit blauem

32A CEEKon-Stecker In die 2000mm lange PSM Schiene

können max. 6 PSM Module eingesteckt werden.

Zusätzlich werden Einsteckmodule benötigt.

- Für Schrankhöhe 2000 mm

- 2 Leitungsschutzschalter 16A Klasse C

- Steckdosenmodule können im laufenden Betrieb

nachgerüstet werden

- Spannungsbereich einphasig 230VVAC 50/60Hz,

Neutralleiter wird benötigt

- Max. Strom pro Einspeisung 1x32A

- Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

- Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

- B x H x T [mm]: 60 x 1895 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM-Stromschiene, Version mit 32A Phasenstrom,   DK 7856321
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
