Ausschreibungstext für Bediengehäuse


Bediengehäuse

mit 482,6 mm (19 Zoll) Front

für Tragarm-System



Gehäuse:

Stahlblechkonstruktion, geschweißt, Korpus aus 1,5 mm Stahlblech mit

vorn umlaufender Schutzrinne, als Einschubträgerrahmen

mit beidseitig doppelter Umkantung. Systemlochungen für den Einbau von

482,6 mm (19 Zoll) Baugruppenträger, Gleitschienen, Lochschienen.

Schließung mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Voderrahmen aus

Aluminium mit verdeckten Scharnieren, Schließung von



Zubehör:

Griffrahmen, Alufrontplatte, Gleitschienen Kunststoff-Flanschplatten,

Verschlußsysteme, Erdungsbänder, Wärmetauscher,

Filterlüfter, C-Profilschienen



Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Kunstharz-Decklack RAL 7032 kieselgrau

Struktur spritzlackiert. Vorderrahmen in RAL 7033.



Außenabmessung (B x H x T): 600 x 478 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bediengehäuse   CP 6021200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
