Ausschreibungstext für Klemmengehäuse mit Flansch (120 mm tief)


Klemmengehäuse mit Flansch (120 mm tief)



Schutzart IP 55

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus aus

einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne in der Deckelöffnung. Rückwand mit

gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter, mit

Flanschöffnungen und Stahlblechflanschplatten, mit

Dichtungen und Befestigungsmaterial. Deckel aus

Stahlblech, aufliegend, mit hochelastischer,

eingeschäumter Spezialdeckeldichtun mit

Schutzleiteranschluß. Gehäuse mit beidseitigen

Querleisten, mit Montagebohrungen, mit

Spezialkunststoffbuchse für Unverlierbarkeit der

Deckelschrauben Gehäuse:1,38 mm Deckel:1,25mm

Zubehör: Gehäuseschnellverschluß, Deckelhalterung,

Kunststoffkabelflanschplatte, Deckelscharniere,

Montageplatte

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau , Struktur

elektrostatisch pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 500 x 300 x 120 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Klemmengehäuse mit Flansch (120 mm tief)   KL 1537210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
