Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich, nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Vordertür aus 2 mm

Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

180°. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung,

mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°. Zwei

System-Chassis in der Schranktiefe, in die innere

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert. Dachblech abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung, mit 4 Befestigungsschrauben montiert. 3-fach

geteiltes Bodenblech inkl. Schiebeblech zur

Kabeleinführung. Die Anordnung der Einzelbleche ist

frei wählbar. Durch die symmetrische Rahmenabmessung

ist selbst ein Einbau um 90° gedreht in der

Schranktiefe zur optionalen seitlichen Kabeleinführung

möglich. Zusätzlich sind die Einzelmodule gegen bereits

vorbestückte Lüftermodule oder Module mit

Bürstenleisten zur Kabeleinführung möglich. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern. Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 1400 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
