Ausschreibungstext für Top Therm LCP Inline CW, 3311.560


Top Therm LCP Inline CW, 3311.560



Top Therm LCP Inline CW:



Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der

integrierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet

eine Kühlleistung von bis zu 60kW bei

Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem

Gewicht und einer umfassenden Möglichkeit des

Monitorings.

Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine

perforierte Rücktür an.

Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200mm vor die

Serverracks gezogen und bläst die abgekühlte Luft

links und rechts, gleichmäßig verteilt über die

gesamte Schrankhöhe, vor die perforierten Türen der

Serverracks aus und steht somit dem 19#-Equipment

wieder zur Verfügung.



Durch Verwendung von vier eingebauten EC-Lüftermodulen

(Kühlleistung bis 40kW) wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme

minimiert.

Das Gerät ist zur Aufnahme von maximal sechs

EC-Lüftermodulen vorbereitet (Kühlleistung bis zu

60kW). Es können daher noch zwei Lüftermodule bis zum

vollständigen Ausbau und zum Erreichen der höchsten

Kühlleistung nachträglich integriert werden.

Dies bietet Investitionssicherheit, wenn zu Beginn der

Installation noch nicht die volle Kühlleistung

abgerufen werden muss.



Der Wärmetauscher wurde strömungstechnisch auf

geringsten luftseitigen Druckverlust optimiert. Dies

spart Energieeinsatz auf der Lüfterseite.

Der Hochleistungswärmetauscher gewährleistet maximale

Kühlleistung auch bei hohen Wasservorlauftemperaturen,

somit kann die Betriebszeit in Kombination mit

indirekter freier Kühlung maximiert und die

Betriebskosten minimiert werden.



Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind

räumlich voneinander getrennt. Dies schliesst das

Eindringen von Wasser in das Serverrack aus und erhöht

die Montage- und Servicefreundlichkeit.

Ein Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluß kann optional, mittels Zubehörkits,

nach unten oder oben erfolgen ( 1 1/2# AG).

Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache,

schnelle Entlüftung.



Durch das serienmässig integrierte

Software-/Controllerkonzept wird die eingestellte

Serverzulufttemperatur automatisch geregelt. Hierbei

regelt die Lüfterdrehzahl und der Stellantrieb für den

Kühlwasserdurchfluss stufenlos, in Abhängigkeit der im

IT-Rack integrierten Verlustleistung.

Der optimale Betriebspunkt wird so mit minimalem

energetischen Aufwand erreicht und die Betriebskosten

minimiert



Das intelligente Sensornetzwerk überwacht Luft- und

Wassertemperaturen, außerdem den Wasserdurchfluss

sowie das Leckagemanagement.

Die Temperatursensoren für Kalt-/Warmluft sind jeweils

dreifach vorhanden wodurch eine Redundanz realisiert

wird. Weiterhin sorgt ein integrierter Fail safe

Betrieb für zuverlässige Kühlung, auch beim Ausfall

der Elektronik.

Das Monitoring und Alarmmanagement aller

physikalischen Parameter erfolgt via snmp über

Ethernet. Die BACnet-Anbindung ist optional möglich.

Neue Regelalgorithmen ermöglichen einen

energieeffizienten Betrieb und berücksichtigen die

Anforderungen des Facility Management.



Zur Anzeige aller physikalischen Parameter, kann

optional ein farbiges Touch Screen Display an der

Frontseite des Gerätes integriert werden.



Wartung und Service aller relevanten Bauteile ist

durch die optimierte Anordnung einfach und schnell

möglich. Die Lüfter sind jederzeit mit kleinstem

Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar (hot

swappable).

Die Temperaturfühler im Wasservorlauf-/rücklauf sind

in Tauchhülsen integriert und ebenfalls im laufenden

Betrieb wechselbar.









Technische Daten:

#,,Sensible Kühlleistung mit vier/fünf/sechs Lüftern:

40/45/55 kW (60kW auf Anfrage)

#,,Installierte Lüfter: 4

#,,Luftvolumenstrom: 8000 m³/h (sechs Lüfter)

#,,Kühlleistung (sechs Lüfter): 55kW (60kW auf Anfrage)

#,,Zulufttemperatur max. 26°C

#,,Vorlauftemperatur: 15°C

#,,Medium: Wasser

#,,Durchsatzmenge Kühlmedium: ca.125l/min

#,,Druckverlust: 1bar

#,,Spannung: 208/230V, 1~, 50/60Hz, 400V, 3~, N, 50/ 60

Hz

#,,Max. elektrische Anschlussleistung (sechs

Lüftermodule): 2800W

#,,Serverzulufttemperaturregelung über

Durchflussmengenregelung und stufenlos

drehzahlgeregelter EC-Lüfter

#,,Farbe: RAL 7035





Verfügbare Ausbauhöhe: frei (Standard: 42 HE)

Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm

Gewicht: ca. 230 kg



Optional:

Lüftermodul zur Leistungserweiterung: 3311.010

Touchscreen-Display farbig: 3311.030

Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040

Adapter für 3311.530/560: 3311.080



Fabrikat: Rittal
Typ: Top Therm LCP Inline CW, 3311.560   SK 3311560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
