Ausschreibungstext für Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit


Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit

Überspannungsschutz und Filter





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel

zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste ist mit 9 Schuko-Steck-

dosen ausgeführt. Das Gehäuse ist ein Alumi-

nium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosen-

töpfe bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Überspannungsschutz: DIN VDE 0675

Teil 6-6/A1 und 6-6/A2

EMV-Entstörfilter EN 1332000; 1994

Anschlußleitung: 2 m, grau, ohne Anschluß-

stecker, H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit 9 Dosen mit   DK 7240330
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
