Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



zum Einbau von 32 EUROPA 2000 LWL-Kupplungen, SC LWL-

Kupplungen oder 16 E 2000-Duplex-Kupplungen, incl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen. Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7636035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
