Ausschreibungstext für Anschlußleiste 230 Volt


Anschlußleiste 230 Volt



Anschlußleiste 230 Volt



für den Einbau in Netzwerkschränke mit 25 mm DIN-Maßrasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschlußleiste enthält

einen beleuchteten Wippschalter, 2-polig, für die Trennung der Steckdosen von der Netzspannung. Der uneingeschränkte

Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe möglich.

Die Anschlußleiste ist VDE/GS geprüft.

Ausführung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC

- Max. Belastung: 16 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlußkabel: 2 m lang H05VV-F3G1

- Steckdosen: 5 Stück



Länge: 470 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlußleiste 230 Volt   DK 7205000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
