Ausschreibungstext für Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -


Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -

Edelstahlausführung mit RiNano-Beschichtung und

integrierter Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 1000/1088 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 456/524 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 475

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen,Türendschalter-

anschluss und Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 46 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e -   SK 3383610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
