Ausschreibungstext für Geräteböden für 482,6 mm (19") Befestigungsebenen


Geräteböden für 482,6 mm (19") Befestigungsebenen





Geräteböden, BxT: 409 x 500 mm, aus 1,5 mm

Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei 482,6 mm (19")

Befestigungsebenen.

Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und

kann mit maximal 50 kg

belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-

schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster

höhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen

stufenlos.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

Abmessungen BxT: 409 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geräteböden für 482,6 mm (19") Befestigungsebenen   DK 7145035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
