Ausschreibungstext für Outdoor-Basicgehäuse


Outdoor-Basicgehäuse



Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus

Grundgehäuse, Regendach und Sockel.

Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet

und geschweißt. Hohe Stabilität durch 10-fache

Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25

mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.

Doppeltüriges Gehäuse ohne Mittel-steg, Türen

überlappend mit eingeschäumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,

Ergoform- Griff und Sicherheitsschließung, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Türen mit

innen liegenden, unverlierbaren 130° Scharnier und

Türfeststeller 110°. Boden offen, mit einteiligen oder

mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit

verschraubten Sockel-blenden. Regendach, 75 mm hoch,

mit allseitigem Überstand, 25 mm. Individueller

Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zölligen und metrischen Profilschienen und

Schienensystemen über



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse   CS 9784120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
