Ausschreibungstext für Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE


Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE





Slave-Löschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrüherkennung zum Einbau in die 482,6 mm (19")

Ebene von Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 800 mm. Als

Löschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches umweltfreundlich und nicht

personengefährdend ist. Das Rack muß die Schutzart

IP55 erfüllen (geschlossene Türen und verschraubte

Seitenwände erforderlich). Ein Einsatz mit dem Rittal

LCP ist möglich. Desweiteren kann auch ein

angereihtes Rack in die Überwachung und Löschung mit

einbezogen werden, wenn das gesamte

Schrankinnenvolumen 3m³ nicht überschreitet. Die

Slave-Einheit verfügt über ein LC-Display zur

Statusanzeige. Alarmmeldungen (Vor-/Hauptalarm)

können, sowohl mittels potentialfreier Kontake, aber

auch in Verbindung mit dem Rittal CMC-TC

Schranküberwachungssystem weitergeleitet werden. Eine

eigenständige USV mit einer Überbrückungszeit von bis

zu 4 Stunden ist für den sicheren Betrieb bei

Stromausfall integriert. Montagematerial zur

Integration in die 482,6 mm (19")Ebene wird mitgeliefert, die

Türkontakte (CMC-TC Zugangssensor 7320.530 VE= 2St.),

sowie ein Netzkabel sind gesondert zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 530mm (ohne

überstehende Teile)

Löschmittelfüllmenge: 2,9 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 110-240 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 °C (Betrieb)

Schutzart: IP20

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Löschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Löschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Slave-Einheit DET-AC Plus, 1 HE   DK 7338300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
