Ausschreibungstext für Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal


Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal





Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache

Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den

Einbaukomponenten innerhalb der 482,6 mm (19")

Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die

bequeme, knickfreie Kabelführung zu den

Komponenten nach oben und unten.

Zum einfachen Handling lässt sich die

komplette Frontblende über Schnellverschlüsse

entfernen. Nach Einbringen der

Kabel werden diese mittels Klettbändern

gehalten, während der Kanal wieder ver-

schlossen werden kann



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelrangierkanal, 482,6 mm / 19", horizontal   DK 7158100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
