Ausschreibungstext für Nivellierfuß im Hygienic Design


Nivellierfuß im Hygienic Design





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und

Produktionszeiten maximiert werden können.



Ausführung

bestehend aus einer Spindel mit integriertem

Stellfuß, der eine erhöhte Standsicherheit durch eine

einvulkanisierte Gummi-Stellfläche bietet.

Nivellierung über eine Hülse, die das Gewinde

vollständig hygienegerecht abdeckt und abdichtet.

Geeignet zur Aufstellung von Schaltschränken. Ohne

Bodenbefestigung.



Material

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)



Oberfläche

Oberflächen-Rautiefe RA < 1,6 µm.



Konformitäten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Technische Daten:

Nivellierbereich: 120 - 175 mm

Maximalbelastung: 5.000 N

Gewindespindel: M12 x 1,5

Fußdurchmesser: 60 mm

Neigungsausgleich: 10 °



Lieferumfang

Nivellierfuß und Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Nivellierfuß im Hygienic Design   HD 4000201
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
