Ausschreibungstext für Geteilte Stahlblechtür für Netzwerkschränke


Geteilte Stahlblechtür für Netzwerkschränke



Geteilte Tür für Netzwerkschränke. Die Verriegelung der Tür erfolgt über einen Stangen-Verschluß mit Dreipunkt-Verriegelung.

Türanschlag der Schloßtür wahlweise links oder rechts, Türöffnungswinkel 180°.



Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack RAL 7035

für Schrankmaße: B: 800 mm  H: 1.800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Geteilte Stahlblechtür für Netzwerkschränke   FR 7836000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
