Ausschreibungstext für LCP Touch-Screen Display, 3311.030


LCP Touch-Screen Display, 3311.030



LCP Touch-Screen Display, 3311.030

für Top Therm LCP´s CW 3311.130/230/260/530/560



Touch-Screen Display:

Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten

Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt.

Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den

Status des Gerätes zu erkennen und wenn notwendig,

schnellstmöglich zu reagieren.



Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen

abgelesen werden:



#,,Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum

19#-Equipment

#,,Anzeige der abeführten Warmlufttemperatur vom

19#-Equipment

#,,Kühlleistung

#,,Kühlwasservorlauf-/ rücklauftemperatur

#,,Kühlwasserdurchfluss

#,,Stellung des Regelventils

#,,Übersicht aller Parameter auf einen Blick

#,,Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen

#,,Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes,

Softwarestand und Ansprechpartner (kann individuell

eingetragen werden)

#,,Änderung des Sollwertes der Kaltlufttemperatur vor

die 19#-Ebene kann am Display vorgenommen werden

(Sperrung möglich, wenn dies nicht erwünscht)



Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend

aus:

#,,Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör

- 4,3# Display, 480 x 272 Pixel

,,- Resistiver Touch

,,- Typ. 280 cd/m²

,,- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

#,,Verbindungskabel



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Touch-Screen Display, 3311.030   SK 3311030
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
