Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm /(19")2 HE


Patch-Panel 482,6 mm /(19")2 HE





Patch-Panel 482,6 mm /(19")2 HE

zum Einbau von 32 LWL-Kupplungen ST, inkl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von

Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm /(19")2 HE   DK 7637035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
