Ausschreibungstext für Design-Stahlblechtür, belüftet für


Design-Stahlblechtür, belüftet für

TS BxH 800x2200 mm





Belüftete Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und Befestigungsmaterial

Abgestimmt auf die Ausführung der Design-

Sichttüren gewährleistet die belüftete Stahl-

blechtür einen erhöhten Luftdurchsatz für den

Einbau von aktiven Komponenten.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035;

Designelemente aus Kunststoff

Für Schränke 800 mm x 2200 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Stahlblechtür, belüftet für   DK 7816822
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
