Ausschreibungstext für Wandverteiler vormontiert, 21 HE


Wandverteiler vormontiert, 21 HE



Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:



Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht

montierten C-Profilschiene zur Kabelab-

fangung, austauschbare Flanschplatten, oben

geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabelein-

führung, mit montierter Potentialausgleichschiene,

Schwenkteil  mit zwei Stück stufenlos tiefenverstell-

baren 482,6 mm (19.) Profilschienen, auf C-Schienen

montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front-

und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten

je ein Austrittsfilter zur passiven Gehäusebelüftung

montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven Lüftererweiterungssatz,

Designtür mit Lochblecheinsatz

und Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E

, optional austauschbar

gegen Komfortgriff für Profilhalbzylinder,

Verschluss-System mit Zweipunktverriegelung,

Gehäuse komplett sternpunktförmig geerdet,

4 St. Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt,

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Stahlblech

Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Lochblechtür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 1012 x 573 mm (21 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler vormontiert, 21 HE   DK 7721835
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
