Ausschreibungstext für Kabelhalter


Kabelhalter



für Profilschienen DK-TS und

482,6 mm (19")-Montagerahmen



Die Kabelhalter ermöglichen die rückseitige

Kabelführung und -abfangung an der 482,6 mm (19")

-Montageebene innerhalb der Sekundärverkabelung.

Das integrierte Lochbild ermöglicht die Fixierung

mittels Kabelbinder oder Klettband sowie die direkte

Fixierung spezifischer Trunkkabelköpfe und

Kabelhalter. Hierdurch lassen sich Einzelkabel,

Bündel- oder Trunkkabel in maximaler Packungsdichte

strukturiert der Verteilerebene zuführen.



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Lieferumfang:

VE=2 St.

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelhalter   DK 7611100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
