Ausschreibungstext für Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)


Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten

und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit

Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im Rahmenprofil

integrierte Systemlochung, alle Profilkanten sind

abgerundet, vertikale Rahmenprofile mit jeweils zwei

in der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, Die

horizontalen 9-fach

gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist in allen

Ebenen

möglich.

Türen: Stahlblech Front- und Rücktür, großflächig

perforiert,

freie Fläche im Lochblechanteil 78%.

Türen sind durch Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm versteift, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Komfort-Griff mit

Sicherheitsschließung 3524 E.

Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach

DIN 18254 ist möglich.

Scharniere rechts angeschlagen, mit unverlierbaren

Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau

der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel 130°

(nachrüstbar auf 180°).

Dach und Boden: Dachblech mit 4 Rundlöchern in den

Ecken zur Kabeleinführung. Diese sind mit

Kunststoffkappen verschlossen.

Boden offen, geschlossener Sockel inkl.

Nivellierfüße, montiert.

Seitenwände:

Seitenwände, verschraubt mit dem Schrankrahmen im

Lieferumfang enthalten.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt.

Innenausbau: Je eine 482,6mm 19.-Ebene vorne und

hinten

mittels Montagerahmen, vorne und hinten gemäß EIA

310-D, stufenlos tiefenvariabel

Max. statische Belastung der 19.-Ebenen: 1000 kg

Stromschienensystem PSM in 2000mm Länge mit 7

Standardsteckplätzen mit Festeinbausatz montiert.

Zwei Kaltgerätemodule (IEC320, gesamt: 12

Steckplätze) im Lieferumfang enthalten.

Beigelegtes Mehrwertzubehör:

Je ein 3m langes Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig

mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ) für die Stromschiene

PSM.

Kabelrangierbügel 125x65mm (10 Stück)

1 HE Blindpanel, toolless fixing (10 Stück)

1 HE Kabelrangierpanel  (2 Stück)

Kabelverriegelung für EN60320 C13

(Kaltgeräteanschlußkabel, 20 Stück)

19. Einsteckverschraubung (50 Stück)

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert

Abmessungen (B x H x T): 600 x 2100 x 1000 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package A4 BHT 600x2100x1000mm  (42HE)   DK 7337445
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
