Ausschreibungstext für Kabelabfangstrebe


Kabelabfangstrebe



für Kabelhalter DK 7611.100



Die Kabelabfangstrebe lässt sich horizontal zwischen

zwei Kabelhaltern  befestigen und ermöglicht die

Kabelzufuhr und Zugentlastung über die gesamte

Breite der rückseitigen Patchebene. Zur kaskadierten

Kabelführung lässt sich die Strebe in der Tiefe

versetzt montieren. Um die horizontale Achse lässt

sich die Kabelabfangstrebe in 45°- Schritten drehbar

fixieren und ermöglicht so die individuelle

Ausrichtung der Strebe entsprechend der Richtung,

aus der die Kabel zugeführt werden. Das flexible

Befestigungslochbild ermöglicht den individuellen

Einsatz verschiedenster Kabelführungshilfen sowie

die Ausrichtung und Fixierung spezieller

Trunkkabelköpfe.



Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.



Lieferumfang:

1 St.

Inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangstrebe   DK 7611110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
