Ausschreibungstext für Patch-Panel 2HE für Spleißbox


Patch-Panel 2HE für Spleißbox

48 Port E-2000/SC





Für Kupplung: E-2000, E-2000 Duplex

(für E-2000 Duplex stehen nur die Hälfte

der Einbauplätze zur Verfügung), oder SC

Anzahl der Einbauplätze: 48 2 HE



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 2HE für Spleißbox   DK 7242024
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
