Ausschreibungstext für Kühlgerät 1500 W


Kühlgerät 1500 W





zum Teileinbau in Seitenwänden, Rückwänden oder Türen

von Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxH 600

x 1200 mm.  Mit Microcontroller zur Temperaturregelung

und zur Überwachung, Diagnose und Auswertung der

Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung

des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehäuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 400 x 1050 x 310 mm



Nutzkühlleistung EN 814: L 35 L 35: 1500 W L 35 L 50:

1250 W Kältemittel R134a



Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 19,0 A Temperaturbereich: -33°C

bis + 55°C Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- :

850 m³/h (Innenkreislüfter) 680 m³/h (Außenkreislüfter)



Material (Gehäuse): Aluminium Oberfläche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kühlgerät 1500 W   CS 9768150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
