Ausschreibungstext für Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /


Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /

RCD, 1x32A





Das modulare System ermöglicht eine Grund-

ausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen

Trägerschiene und einphasiger Einspeisung.  Durch die

vertikale Trägerschiene können die Steckplätze über

die ganze Schrankhöhe genutzt werden. In die

Trägerschiene können bis zu 7 Steckdosenmodule

eingerastet werden. Durch den berührungsgeschützten

Aufbau der Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze

mit Steckdosenmodulen versehen werden.

Steckdosenmodule sind in verschiedenen

Länderausführungen verfügbar, z. B. Kaltgeräte IEC320

C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in

der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene

können 6 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann

sind mit IEC320 Modulen insgesamt bis zu 36

Steckplätze verfügbar. Zur zusätzlichen Absicherung

bei Laienbedienbaren Anwendungen  gemäß DIN VDE

0100-410 zum Schutz vor unzulässig hohen

Berührungsspannungen, besitzt die Stromschiene zwei

integrierte  RCDs (Residual Current Protectiv Device)

mit einem  Bemessungsdifferenzstrom von 30mA, sowie

zwei 16A Sicherungsautomaten.



Installation nach dem Plug & Play System:



Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz

7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks

nachgerüstet werden.

Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011

verwendet werden.

Die Einspeisung erfolgt über ein 3m langes Kabel mit

3poliger CEkon-Anschlussbuchse (IEC309). Alle

Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb austausch-

und nachrüstbar.



Technische Ausstattung:



Einphasiger Aufbau mit max. 1x32A. Steckdosenmodule

können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.

Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten

Sicherungsautomat



Technische Daten:



Spannungsbereich einphasig 230VAC 50Hz, Neutralleiter

wird benötigt Max. Strom der Einspeisung 1x32A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart: IP20

H-Profil: in Aluminiumausführung



B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal

Typ: Power System Modul Stromschiene

mit Festeinspeisung /RCD DK 7856.043 oder

gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene mit Festeinspeisung /   DK 7856043
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
