Ausschreibungstext für Access Türblenden für FR (i)


Access Türblenden für FR (i)



Die Access Türblenden beinhalten einen

el. magnet. Verschluss mit einer Sicher-

heitsschließung. Die Türblende kann einfach

mit dem CMC-TC-Überwachungssystem verbunden

werden, dadurch lässt sich die FR (i)-Tür

ferngesteuert über das Netzwerk öffnen und

überwachen. Die Türblende ist mit einem

Lesesystem ausgestattet, welches dazu dient,

dass der Zugang ebenso über einen Zahlencode

erfolgen kann. Per Plug & Play wird das

System an die Access Unit angebunden. Für

das Betreiben des Systems wird zusätzlich

ein Zugangssensor )7320.530) benötigt.



Technische Daten

Türblende für 2000 mm hohe FR (i) Schränke

Bemessungsspannung: 24 V DC



Weiterhin ist die Access - Türblende mit

einem Master-Key-Griff ausgestattet.



Fabrikat: Rittal
Typ: Access Türblenden für FR (i)   DK 7320930
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
